**广西城镇供水行业“企业管理先进单位”**

**参评条件及评分标准**

1. **参评条件**

具备以下基本条件的供水企业，可申报“广西供水行业企业管理先进单位”。

1.年内无领导班子成员违法行为，无一般等级以上（含一般等级）安全生产责任事故（按国务院令（第493号）《生产安全事故报告和调查处理条例》事故等级评定）。

提供材料：同级主管部门出具的证明材料一份。

2、企业（单位）年供水水质综合合格率≥95%

提供材料：提供一座水厂出厂水，城市管网水水质检验报告（42项）各4份（每季度一份）复印件。

综合合格率计算:  
年水质综合合格率=×100%

注：①出厂水、管网水检测项为《城市供水水质标准》表1（42项）中应检项目。

②出厂水取一座水厂的出厂水作依据。

③出厂水、管网水的检测次数按每季度一次，一年各4次。

3、年产销差率 设区城市≤16%，县级≤18%

提供材料：年终财务报表中供水量、销售水量（含免费水量）相关项的复印件。

1. **基本项评分标准（100分）**

参评企业（单位）只提供本企业最大规模的一座水厂资料参评，并标明提供资料水厂名称

1.水质检测频率（38分）

①水源水（12分）

按GB3838标准中有关水质检验基本项目表1和补充项目表2共29项，每月一次。

提供材料：全年有效水质检测报告复印件。

评分标准：提供每份有效检测报告得 1 分。（最高得分12分）

②出厂水（14分）

按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006标准中表1全部项目、表2中可能含有的有害物质，每月一次。表2全部项目（全分析）每年两次（地下水每年1次）。

提供材料：提供全年有效检测报告复印件。

评分标准：提供每份有效检测报告得 1分。（最高得分14分）

③管网末梢水（12分）

按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006标准中表1全部项目、表2中可能含有的有害物质，每月一次。

提供材料：提供全年有效检测报告复印件。

评分标准：提供每份有效检测报告得 1分。（最高得分12分）

2.流量、水质在线监测仪表安装（7分）

①水厂安装出厂水在线计量仪表并运行正常。（2分）

提供材料：提供出厂水在线计量仪表安装位置，并有数据显示图片，标水厂名称。

评分标准：提供出厂水计量仪表（有数据显示）图片的，得 2分，无数显示不得分。

②出厂水安装pH计、浑浊计、余氯计在线监测仪表并运行正常。（3分）

提供材料：提供出厂水水质在线监测仪表安装位置并数据显示正常的图片，标明水厂名称。

评分标准：提供出厂水水质在线监测仪表图片的每项得 3分。每缺一项、数据不准确或无数据显示该监测项减 1分。

③工艺单元安装水质在线监测仪表（2分）

水厂的沉淀池（澄清池）、过滤池出水安装浑浊计在线监测 仪表并运行正常。

提供材料：提供一条生产线工艺单元出水在线监测仪表安装位置，并有效数据显示图片，标明水厂名称、生产线编号、处理单元名称。

评分标准：提供水厂处理单元出水在线监测仪表安装位置图片的，每点每项得 1分，仪表运行不正常或无数据显示的，该点该项不得分。

3.混凝剂、消毒剂计量投加装置安装（4分）

①混凝剂采用计量泵投加（2分）

提供材料：提供水厂混凝剂计量投加泵安装位置图片，并标明水厂名称（多套投加装置的，只提供一套即可）。

评分标准：提供混凝剂计量泵安装图片的得 2分。

②消毒剂采用计量投加（2分）

提供材料：提供消毒剂计量投加装置安装位置图片，标明水厂名称（多套投加装置的，只提供一套即可）。

评分标准：提供消毒剂计量投加装置安装位置图片得2分。

4.管网管理（16分）

①有较为完善的管网电脑总平面图、分块平面图。（4分）

提供材料：提供DN100mm以上（含DN100mm）管网电脑总平面图图片一份，分块平面图图片三份。

评分标准：每少一份减 1分，纸质图不得分。

②管网档案管理（9分）

提供资料：提供管网档案管理台帐首页和内页3页复印件或图片，档案内容包括：安装道路名称、安装时间、管径、管材、维修记录等。

评分标准：每少一份或内容每缺一项减 1分。

③管网在线测压安装，压力数据正常。（3分）

提供资料：提供电脑管网在线测压点图片三张并有压力数据显示。

评分标准：每少一张图片减 1分，无压力数据显示或数据不正常不得分。

5.供水服务（9分）

①开通供水服务热线专号（1分）

提供材料：提供电信部门批复的供水服务热线专号文件或有效证明复印件。

评分标准：提供开通供水服务热线专号有效证明得 1 分。

②服务大厅设置公示栏，报装服务流程、收费标准、饮水机等。（4分）

提供材料：提供现场图片若干张。

评分标准：每缺一项减 1 分。

③水质公示（4分）

提供材料：提供全年当地媒体，登载或播放供水水质情况公告有效证明复印件或图片（每季度公示一次）、共4份。

评分标准：每少一次减 1 分。

6.制度建设（9分）

制订《安全生产制度》、《岗位责任制度》、《管网巡检制度》、《交接班制度》、《设备维修制度》、《水质检验制度》、《设备巡检制度》、《管道抢修制度》、《门卫值班制度》共9项基本制度。

提供材料：提供每项制度的首页和尾页复印件，如一项制度有多种的，只提供一种即可，如《岗位责任制度》只提供一个岗位制度。

评分标准：每缺一项减 1 分。

7.应急预案制订和应急队伍建设（11分）

①公司（厂）一级应急预案（企业应急预案）（2分）

提供材料：提供经主管部门备案的公司（厂）一级应级预案首页及尾页一份。

评分标准：未经主管部门备案的减 1分。

②分项应急预案（8分）

《液氯泄漏应急预案》、《盐酸泄漏应急预案》、《二氯化氯泄漏应急预案》、《管道抢修应急预案》、《防洪抢险应急预案》、《停电应急预案》、《火灾应急预案》、《有限空间作业应急预案》8项分预案。

提供材料：提供以上8项预案的首页和尾页复印件各一份。

评分标准：每提供一项应急预案的得 1分。

③应急队伍建设（1分）

提供材料：提供企业应急队伍的组织机构和应急队伍名单复印件一份，应急队伍名单包括队员的工作部门、联系电话。

评分标准：提供企业应急队伍组织机构和队员名单内容不完善的减1分。

1. 企业（单位）自来水净资产利润率（以总利润计）（6分）

提供材料：企业（单位）自来水年终财务报表中的利润表，固定资产表复印件。

评分标准：净资产利润率为1%，得1.0分，小数点以下部份按平均分，保留一位小数，最高分为6分。

1. **加分项评分标准（30分）**

1.企业产销率：设区城市≤16%，县级≤18%（10分）

提供材料：年终材料报表中供水量、售水量（含免费水量）相关项的复印件。

加分标准：产销差率每降低0.5%加 1分，满分为止。

2.特许经营协议的签订（3分）

提供材料：提供企业与政府或主管部门签订的城市供水《特许经营协议》首页和尾页复印件1份。

加分标准：提供签订城市供水《特许经营协议》的加 3 分。

3.水质在线监测（7分）

①对原水安装浑浊计、pH计、溶氧仪、氨氮仪在线监测仪表并运行正常。（4分）

提供材料：提供原水水质在线监测仪表安装位置并有数据显示图片，标明水厂取水点名称。

加分标准：提供水厂取水点水质在线监测仪表安装位置图片的，每项加 1 分，仪表运行不正常或无数据显示的，该点该项不得分。

②出厂水在线监测pH计、浑浊计、余氯计数据上传至广西城市供水水质在线监测中心并数据正常。（3分）

提供材料：由广西城市供水水质在线监测中心提供2020年×月×日10点-11点显示数据。

加分标准：正常数据显示每项加 1分。

4.管网采用地理信息管理 （2分）

提供材料：提供地理信息系统管理供水管网图片三张。

加分标准：提供图片材料得 2分。

5.获得荣誉（8分）

企业获得国家级、自治区级、市级、县（区级）荣誉的包括：党建、行政、工会。

提供材料：提供申报年获得各级荣誉的有效证明复印件或图片。

评分标准：获国家荣誉的，每项加 2 分；获自治区级荣誉的，每项加 1.5 分；获市级荣誉的每项加 1 分；获县（区级）荣誉的，每项加 1分，获分最高分为 8 分。