**广西城镇排行业“（污水处理）企业管理先进单位”**

**评选基本项评分表**

申报单位： 级别：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分项（满分）** | **评分标准** | **自评分** | **专家评分** | **备注** |
| 一、污水处理负荷率（满分6分） | 污水处理负荷率（满分6分） | 1. <70%，（0分）   ②70%≤负荷率<85%（5分）  ③85%≤负荷率≤95%（6分） |  |  |  |
| 1. 污染物削减率   （满分20） | ①CODMn削减率（满分4分） | <70%，（0分）  70%≤削减率<80%（2分）  80%≤削减率≤90%（3分）  ≥90%（4分） |  |  |  |
| ②BOD削减率（满分4分） | <70%，（0分）  ≥70%、<80%（2分）  ≥80%、<90%（3分）  ≥90%（4分 |  |  |  |
| ③NH3削减率（满分4分） | <70%，（0分）  ≥70%、≤80%（2分）  >80%、<90%（3分）  ≥90%（4分） |  |  |  |
| ④TN削减率（满分4分） | <25%，（0分）  ≥25%、≤35%（2分）  ≥35%、≤45%（3分）  >45%（4分） |  |  |  |
| ⑤TP削减率（满分4分） | <70%，（0分）  ≥70%、≤80%（2分）  >80%、<90%（3分）  ≥90%（4分） |  |  |  |
| 1. 污泥脱水   （满分6分） | 污泥脱水（满分6分） | ①>60%、≤80%（4分）  ②>80%（0分）  ③≤60%（6分） |  |  |  |
| 4、污泥处置（满分8分） | ①垃圾填埋场卫生填埋（5分） | 有效证明材料（5分） |  |  |  |
| ②好氧堆肥厌氧消化协同焚烧深度脱水（8分） | 有效证明材料（8分） |  |  |  |
| 5、尾水排放（满分6分） | 尾水排放标准（满分6分） | ①一级A（6分）  ②一级B（4分） |  |  |  |
| 6、污水处理厂能耗（满分8分） | ①规模≤5.0万T/d  （满分8分） | 一级A，  ≤0.35kwh/T（8分）  >0.35kwh/T  ≤0.40kwh/T（6分）  >0.40kwh/T（0分） |  |  |  |
| 一级B，  ≤0.30kwh/T（8分）  >0.30kwh/T  ≤0.35kwh/T（6分）  >0.35kwh/T（0分） |  |  |  |
| ②规模>5.0万T/d  （满分8分） | 一级A，  ≤0.30kwh/T（8分）  >0.30kwh/T  ≤0.35kwh/T（6分）  >0.35kwh/T（0分） |  |  |  |
| 一级B，  ≤025kwh/T（8分）  >0.25kwh/T  ≤0.30kwh/T（6分）  >0.30kwh/T（0分） |  |  |  |
| 7、运行管理（满分20分） | ①持证上岗（4分） | 上岗证复印件 |  |  |  |
| ②生产运行记录（4分） |  |  |  |  |
| ③中控平台运行管理（12分） |  |  |  |  |
| 8、安全管理（满分12分） | ①安全管理，机构、规章制度（6分） |  |  |  |  |
| ②应急预案、应急演练（6分） |  |  |  |  |
| 9、化验室管理（满分8分） | 进水、出水污泥，正常检测  （8分） |  |  |  |  |
| 10、资产利润率（满分6分） | 企业净资产利润率（6分） | 1%得1分，最高分为6分 |  |  |  |
| 合计分： | | | | | |
| 专家签名： | | | | | |
| 日期： 年 月 日 | | | | | |

说明：评分项目、评分标准按照《广西城镇排水行业“（污水处理）企业管理先进单位”参评条件及评分标准》执行。